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第一章  招标公告
[bookmark: gxebd_biddingMethod_2]华信咨询设计研究院有限公司受温州港南岳港务有限公司的委托，拟对温州港南岳港务有限公司煤炭、铁矿制样设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人前来投标。
一、项目编号
NYWZCG2026156
[bookmark: gxebd_procurementMethod_1]二、本项目采用公开招标，资格后审方式。
三、采购内容、交付时间、质保期及最高限价：
[bookmark: gxebd_projectOverviewScope_1]1. 采购内容：本项目为温州港南岳港务有限公司采购煤炭、铁矿制样设备一批，主要包括联合制样机、锤式破碎机、对辊破碎机等设备及配套辅件采购，详见招标文件第二章 招标需求。
2. 交付时间：接招标人书面通知之日起40日历天内完成供货及就位调试，并通过招标人验收。
3. 质保期：自招标人验收合格后起计，所有设备及其配套辅件质保期至少为12个月。
质保期内因产品材料、工艺、制造质量问题发生故障、损坏的，中标人须免费维修、免费更换，产生的人工、交通、耗材、运输等全部费用由中标人承担。如整机维修更换，则质保期自维修完成之日重新起计，如维修更换配件，则配件的质保期自维修完成之日重新起计。
4. 最高限价：73万元（人民币）。
四、合格投标人的资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的能力，具有完成本次招标项目的能力，提供有效的营业执照扫描件加盖公章。
2.投标人自2023年5月1日以前（以所提供的合同签订之日为准）具有煤炭与铁矿制样设备成功投运的业绩（制造商的业绩可作为其授权代理商的业绩，其中必须含锤式破碎机、联合制样机、制样粉碎机）。须提供①合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、②验收记录、③结算发票扫描件，缺一不可并加盖投标人公章。
3.制造商和其代理商不能同时参加投标，否则招标人只接受制造商的投标，其代理商的投标按无效标处理；如同时有两家或以上合法代理商参加投标的，应当作为一个投标人计算，在此种情况下，以制造商对本次招标的唯一指定代理商为准（若代理商均未获得制造商对本次招标的唯一授权，则以报价最低者为准），其余投标按无效标处理。
4.投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
6.本项目不允许联合体投标和分包转包。
五、招标文件的获取
1. 本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程－电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。
[bookmark: gxebd_docDownloadStartTime_1][bookmark: gxebd_docDownloadEndTime_1]2. 招标文件下载时间：2026年  月  日 至2026年  月  日  时  分。
3. 未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。
六、投标保证金
1. 金额：人民币大写壹万肆仟陆佰元整（小写：¥14600.00）。
[bookmark: gxebd_bidBoundEndTime_1]2. 投标人应于2026年  月  日  时  分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户、，否则视为投标保证金无效。
3. 投标保证金须通过投标单位银行基本账户汇入、，否则视为投标保证金无效。
七、投标截止时间和地点
[bookmark: gxebd_submitEndDate_1]1. 投标文件递交截止时间：2026年  月  日  时  分。
2. 投标文件递交方式：
[bookmark: gxebd_submitEndDate_2]线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年  月  日  时  分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。 
八、开标时间地点及注意事项
[bookmark: gxebd_submitEndDate_3]本项目将于2026年  月  日  时  分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心在线公开开标。
注意事项：
★1、本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人投标文件中的“资审文件 ”及“商务技术标 ”，第二阶段待“资审文件 ”及“商务技术标 ”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标 ”。
★2、各投标人提交的投标文件中的“资审文件 ”及“商务技术标 ”不允许出现本项目的“价格标 ”内容及投标报价，否则作无效标处理。
3、投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误；
4、本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。
九、联系方式
1、招标人信息
名 称：温州港南岳港务有限公司
地 址：浙江省温州市乐清市乐清湾港区沙港路1号
[bookmark: _GoBack]联系人：朱先生
联系方式：0577-55110552
2、招标代理机构信息
名 称：华信咨询设计研究院有限公司
地 址：杭州市滨江区春波路999号
联系人：尚云飞、羊奕杭、王鑫霖
联系方式：15225996022、15257143905
异议信息反馈电话/邮箱：18758271840/328814049@qq.com
3、招标监督部门：温州港南岳港务有限公司纪检小组
投诉联系电话：0577-55110537
4、电子招标采购平台咨询电话：0574—27680520
[bookmark: _Toc20860][bookmark: _Toc8555]5、CA咨询热线：400—666—4230

第二章  招标需求
[bookmark: _Toc21325]一、招标内容
	招标内容
	温州港南岳港务有限公司煤炭、铁矿制样设备采购。


[bookmark: _Toc50128376]二、商务要求
	质保期
	自招标人验收合格后起计，所有设备及其配套辅件质保期至少为12个月。
质保期内因产品材料、工艺、制造质量问题发生故障、损坏的，中标人须免费维修、免费更换，产生的人工、交通、耗材、运输等全部费用由中标人承担。如整机维修更换，则质保期自维修完成之日重新起计，如维修更换配件，则配件的质保期自维修完成之日重新起计。

	★交货期及交货地点
	交货期：接招标人书面通知之日起40日历天内完成供货及就位调试，并通过招标人验收。
交货地点：浙江省温州市乐清市乐清湾港区沙港路1号，温州港南岳港务有限公司。

	★付款条件
	1、双方的全部往来结算方式，均凭正式发票或收据通过银行转账方式进行结算，不采取现金结算。
2、中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性；履约保证金在验收合格后，并收到中标人开具的收据后，招标人在30个日历天内无息向中标人退还。
3、招标人收到货物且验收合格且收到全额增值税货物销售专用发票（税率13%）后，30天内支付已实际交付货物货款总价的95%；其余作为质保金待质保期满后30天内支付，如质保期内产品出现质量问题，则待质量问题彻底解决后再支付。

	合同签订
	本项目最终合同由招标人与中标人签订。

	★知识产权
	中标人应使招标人在中国使用其产品或其任何部分过程中，免受第三方因专利权、商标或工业设计的侵权行为而提出赔偿要求。如果任何第三方提出侵权损失赔偿的要求，中标人应把同第三方的纠纷承接过去并负担由此而造成的一切法律和经济责任。


三、技术规范书
1、总则
（1）投标人须实质性地响应本技术规范书的技术规定和要求，提供功能齐全的、成套供货的优质产品及其相应的技术服务，同时必须满足最新国家和行业关于产品质量、安全、工业卫生、劳动保护、环保、消防等强制性标准的要求。
（2）若投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。
（3）投标人须执行本技术规范书所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。
（4）合同签订5个日历天内，按本技术规范书的要求，投标人提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、验收、运行和维护等安排计划表给招标人，由招标人确认。
（5）设备采用的专利及引进技术等涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利及知识产权等的一切责任。
（6）投标人应提供高质量的设备。该设备应是成熟可靠、技术先进的产品。
（7）在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。
（8）本招标文件为合同的附件，与合同正文具有同等效力。当招标人、投标人双方对本规范书中内容理解不同时，以招标人意见为准。
2、技术要求
2.1 规范和标准
[bookmark: _Toc30441][bookmark: _Toc292460898][bookmark: _Toc185339292][bookmark: _Toc256601235][bookmark: _Toc502626643][bookmark: _Toc297135182]2.1.1所投标的仪器设备均满足有关标准规范
GB/T 474-2008      《煤样的制备方法》
GB/T 483-2020	   《煤炭分析试验方法一般规定》
GB/T 211-2017	   《煤中全水分的测定方法》
GB/T 212-2021     《煤的工业分析方法》
GB_T 10322.1-2023  《铁矿石取样、制样方法》
DL/T 5187.2-2016   《火力发电厂运煤设计规程》
DL 5053-2012       《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》
GB 20426-2006      《煤炭工业污染物排放标准》
GB 28661-2012      《铁矿采选工业污染物排放标准》
GB 28662-2012      《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》
GB 28663-2012      《炼铁工业大气污染物排放标准》
2.2 总体要求
2.2.1 化验室设备实验环境、条件、测定结果和准确度须符合国标要求，采用国际国内最先进的技术产品。设备参数显示采用中文汉字、国际标准工程计量单位。
2.2.2 投标人将按设备精度选用规定范围内的最先进的技术产品。仪器设备配置技术参数及规范、数量、生产厂家必须符合技术规范要求。
2.2.3 中标人提供的每一种设备必须是完整和成套的、能完全独立工作的。中标人所供仪器设备的配置必须满足到达现场即可使用，不需要招标人另行购买。按设备测量介质配用相应的附件、易损件，分体式仪表提供整套连接所需部件，满足新建煤炭、铁矿制样试验工作开展的需要。
2.2.4仪表仪器能防尘、防滴水、防腐、防潮、防霉等。
2.2.5 免费提供所供仪器仪表所需全套的最新正版安装软件，终身免费下载安装、使用、更新及升级。
2.2.6 中标人须负责所供全部设备的安装调试工作，并负责所供仪器仪表等全部设备的使用培训。
2.2.7 本项目电源：交流电源供电电压，三相四线制（380V/220V），50Hz。中标人所供设备的电压等级应与上述电压等级相适应。本项目要求供货的仪器、设备的电源插头、插座均要求采用国内标准。
2.2.8对于所供产品，投标人应提供生产商出具的售后技术服务/产品维护承诺书，本次采购范围内所有设备及其辅件质保期，自招标人验收合格后起计，所有设备及其配套辅件质保期至少为12个月。质保期内因产品材料、工艺、制造质量问题发生故障、损坏的，中标人须免费维修、免费更换，产生的人工、交通、耗材、运输等全部费用由中标人承担。如整机维修更换，则质保期自维修完成之日重新起计，如维修更换配件，则配件的质保期自维修完成之日重新起计。
2.2.9 所供设备技术参数清单中的技术参数描述是提供给投标人的基本要求，如要求描述的技术性能有差异时，按较高标准执行。
2.2.10 中标人应提供安装、运输、使用及维护其设备必需的专用工具。并随这些专用工具清单提供一份介绍功能的详细说明书。中标人应注明该工具是否为安装调试或常规维护所必需。
2.2.11 每台设备应有固定铭牌。铭牌应不易损坏。标志应醒目、整齐、美观，并符合相关国家及行业规定。
2.2.12 设备出厂发运时，应根据其结构的刚度及装卸要求，采取必要的包装加强措施，以保证部件不变形和损坏，能承受运输和多次搬运，并应防止潮气和雨水的侵蚀。如发生变形由中标人负责在现场免费修复。招标人不负责包装材料的工地现场的保管及搬运责任。
2.3 设备清单及要求
本技术要求所列项目并不完整，投标人可对表中所提的内容作必要的补充和说明，以便招标人能对投标人提供的设备充分地了解。
中标人需严格按照招标人规定的设备参数供货，否则按合同相关条款进行退货及罚款。
3、主要仪器设备清单
3.1煤炭制样设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数及规范
	单位
	数量

	1
	联合制样机
	符合GB/T 474-2008《煤样的制备方法》要求；
1. 整机采用两级破碎两级缩分结构，一级破碎采用锤式破碎方式，二级破碎采用对辊破碎方式，破碎效果好，出料粒度均匀，水分损失少。
2 破碎、缩分系统采用机械组合一体化传动设计，运行平稳，噪音低。
3 进料皮带上方配有永磁式除铁器，确保设备运行安全。
4 破碎锤头、筛板、破碎辊轮等关键部件采用合金材料，耐磨性好。
5 机体上设有多个可开启检修门，方便日常清扫和维护。
6 整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
7 传动机构均设有防护措施，符合安全生产要求。
8 预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
9制样方式两级破碎、两级缩分，配弃料皮带
10入料粒度(mm)≤150
11出料粒度(mm)一级出料粒度 ≤6或≤13（可调）
★12二级出料粒度1～6(可调)
13适应全水分(%)≤12
14生产率(kg/h)1300～1800
15缩分比一级缩分比1/4～1/8（可调）
16二级缩分比1/2（固定）
17总缩分比1/8～1/16（可调）
18进料皮带标配
19弃料皮带标配（长度670mm）
20工作电源AC380V±10%，50Hz±1Hz.
21最大功率(kW)≤12
22重量(kg)1300
23外形尺寸(mm)3794×1690×1864
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	2
	锤式破碎机
	符合GB/T 474-2008《煤样的制备方法》要求；
1.为减少破碎过程中的水分损失，破碎效果好，出料粒度均匀，锤式破碎机采用扇形锤片设计。
2 为适应不同粒度要求，配有≤1、≤3、≤6(可调)三种不同粒径筛板，具备快速更换筛板技术功能，操作方便快捷。
3 破碎锤头、筛板等关键部件采用合金材料，耐磨性好。
4整机密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
5传动机构均设有防护措施，符合安全生产要求。
6预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
7 破碎腔直径(mm)：150~200
8入料粒度(mm)：≤50
★9出料粒度(mm)：≤1、≤3、≤6(可调)
10适应全水分(%)：≤15
11生产率(kg/h)：300～600
12工作电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz
13最大功率(kW)：≤1.5
14重量(kg)：≤180
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	3
	对辊破碎机
	符合GB/T 474-2008《煤样的制备方法》要求
1出料粒度采用单手轮调节，并配有可视刻度表，粒度调节方便快捷。
2采用可拆卸式侧护板结构，方便清扫和维护。
3双辊表面具有螺纹，防飞溅下料口，防止下料和破碎过程中样品飞溅打滑，降低污染，提高操作安全性。
4破碎辊轮采用合金材料，耐磨性好。
5整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
6传动机构均设有防护措施，符合安全生产要求。
7预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
8入料粒度(mm):≤13
★9出料粒度(mm):≤1～3(可调)
10适应全水分(%):≤12
11生产率(kg/h):300～400
12工作电源:AC380V±10%，50Hz±1Hz
13最大功率(kW):≤4
14重量(kg):365
15外形尺寸(mm):930×585×885
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	4
	标准振筛机
	1.采用平面摇动和上下振击合成的复合筛分方式，筛分效率高。
2.装压筛具快捷方便，压盖能自动锁紧。
3.箱体内部采用无油润滑减速机构，性能稳定可靠，节能环保。
4.具有模式储存与文字显示功能，能储存三组常用模式，操作方便快捷。
5.整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
6.预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
配套筛具规格（mm）φ200*50
最大筛装层数8
筛分力度（mm）6-0.045
振击频率（次/分）149
振击幅度（mm）10
摇摆次数（次、分）221
回转半径（mm）12.5
工作电源AC380V±10%，50Hz±1Hz
最大功率（kw）≤0.4
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	5
	制样粉碎机
	1.制粉粒度均匀细微，过筛率符合国标要求。
2.粉碎装置采用快速压紧方式，操作方便快捷，压紧后密封性好，确保样品无损失。
3.上盖采用气弹簧支撑，并具有开盖自动断电功能，保护人员和设备安全。
4.偏心组件与电机轴采用分离式结构，提高电机使用寿命。
5.采用特种振动电动机，工作可靠，制样效率高。
6.整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
7.粉碎装置采用合金材质(标配)，耐磨性好，针对高硬度物料可提供碳化钨材质（需选配）。
8.预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
9.粉碎装置数量(个):3
10.装料总质量(g):3×100
11.入料粒度(mm):≤13
★12.出料粒度(mm):≤0.2～0.071
13.工作电源:AC380V±10%，50Hz±1Hz
14.最大功率(kW)	≤1.5
15.重量(kg)	:190
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	6
	电动缩分机
	1.电动缩分方式避免了人为因素的影响，缩分精密度更高。
2.给料均匀；缩分转盘转速可调；接料斗排列紧密，定位可靠，装取方便。
3.内部清扫方便，可避免样品交叉污染。
4.整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
5.预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
★缩分粒度(mm)：≤13
★缩分比：1/2、1/4、1/8(可调)
适应全水分(%)：≤12
生产率(kg/h)：800
工作电源	AC380V±10%，50Hz±1Hz
最大功率(kW)：≤0.2
重量(kg)：	60
外形尺寸(mm)：720×660×750
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	7
	电热干燥箱
	满足GB/T 30435-2013《电热干燥箱及电热鼓风干燥箱》和GB/T 32710.10-2016《环境试验仪器及设备安全规范 第10部分：电热干燥箱及电热鼓风干燥箱》的要求；
具有漏电、过流、温度过冲保护，外壳为静电粉末喷涂的冷压钢板，采用高温棉保温材料，内胆采用不锈钢材料，不生锈不掉渣；箱门上有双层钢化玻璃观察窗，能清晰观察箱内加热物品；耐高温硅胶密封条，密封性优良，无热量流失。
控制范围:室温20℃-250℃
温度分辨率：≤0.1℃
温度均匀度:士3%
恒温波动度:士1℃
内胆尺寸(mm):500×450×550
电源电压、功率：AC220V±10%，50Hz±1Hz、≤2.5kW
定时范围:0-9999min
	台
	2

	8
	筛分机
	样品过筛
	台
	1

	9
	电子台秤
	精度0.1g、量程150KG
	台
	1

	10
	手推车
	平板尺寸长40cm，宽60cm ,最大承重800斤以上，带刹车，可折叠。
	辆
	1

	11
	翻斗车
	两轮拉货自卸带手推翻斗车
	辆
	1

	12
	不锈钢样品桶
	不锈钢材质，外形尺寸：Φ320×350mm，容量约40kg。
	个
	25

	13
	塑料样品桶
	塑料材质，外形尺寸：Φ295×475mm，容量约30kg
	个
	30

	14
	煤炭碾样锤
	重量13kg，外形尺寸：φ180×60×780mm。
	个
	1

	15
	不锈钢操作台
	宽度80厘米，长度2米以上，不锈钢材质
	个
	1

	16
	煤炭粒度标准筛
	1mm、3mm、6.3mm、10mm、13mm、25mm、50mm、100mm各1个
	套
	1

	17
	二分器
	开放式，适用粒度3mm、6mm、13mm各一个
	套
	1

	18
	货架
	结合招标人现场制样间的情况进行配置，样式和数量需经招标人认可
	套
	1

	19
	实验室分析电子天平
	精度0.01g，量程3kg
	台
	1

	20
	电子秤
	精度0.1g、量程15kg
	台
	1

	21
	不锈钢样品托盘
	10个，外形尺寸：310×210mm。10个外形尺寸：500×350mm。
	个
	10

	22
	样品铲
	制样工具
	套
	3

	23
	样品柜
	结合招标人现场制样间的情况进行配置，样式需经招标人认可
	个
	5

	24
	办公桌椅
	结合招标人现场制样间的情况进行配置，样式需经招标人认可
	套
	2

	25
	文件柜
	结合招标人现场制样间的情况进行配置，样式需经招标人认可
	个
	3



3.2铁矿制样设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数及规范
	单位
	数量

	1
	对辊破碎机
	符合GB_T 10322.1-2023《铁矿石取样、制样方法》要求；
1.出料粒度可调节，并配有可视刻度表，粒度调节方便快捷。
2.采用可拆卸式侧护板结构，方便清扫和维护。
3.防飞溅下料口，防止下料和破碎过程中样品飞溅打滑，降低污染，提高操作安全性。
4.破碎辊轮采用合金材料，耐磨性好。
5.整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
6.传动机构均设有防护措施，符合安全生产要求。
7.预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
8.入料粒度(mm):≤13
★9.出料粒度(mm):≤1～3(可调)
10.适应全水分(%):≤12
11.生产率(kg/h):＞300
12.工作电源:AC380V±10%，50Hz±1Hz
13.最大功率(kW):≤4
14.重量(kg):365无需设置
15.外形尺寸(mm):930×585×885无需设置
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	2
	颚式破碎机
	符合GB_T 10322.1-2023《铁矿石取样、制样方法》要求；
1.出料粒度可调节机构，粒度调节方便快捷。
2.动颚板、定颚板采用合金材料，耐磨性好，且采用对称设计可调换安装，使用寿命大幅延长。
3.采用活动式前门箱体，方便清扫和维护。
4.整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
5.传动机构均设有防护措施，符合安全生产要求。
6.预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
7.入料口尺寸(mm)100×60	无需设置
8.入料粒度(mm)≤50
★9.出料粒度(mm)≤6～13(可调)
10.适应全水分(%)≤12
11.生产率(kg/h)	200～500
12.工作电源	AC380V±10%，50Hz±1Hz
13.最大功率(kW)	≤7.5
14.外形尺寸(mm)	880×580×795无需设置
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	3
	制样粉碎机
	1.制粉粒度均匀细微，过筛率符合国标要求。
2.粉碎装置采用快速压紧方式，操作方便快捷，压紧后密封性好，确保样品无损失。
3.上盖采用气弹簧支撑，并具有开盖自动断电功能，保护人员和设备安全。
4.偏心组件与电机轴采用分离式结构，提高电机使用寿命。
5.采用特种振动电动机，工作可靠，制样效率高。
6.整机采用密封式设计，粉尘外泄率低，符合环保要求。
7.粉碎装置采用合金材质(标配)，耐磨性好，针对高硬度物料可提供碳化钨材质（需选配）。
8.预留除尘接口，可根据实际需要连接除尘系统。
9.粉碎装置数量(个):3
10.装料总质量(g):3×100
11.入料粒度(mm):≤13
12.出料粒度(mm):≤0.2～0.071
13.工作电源:AC380V±10%，50Hz±1Hz
14.最大功率(kW)	≤1.5
15.重量(kg)	:190
★设备经厂家质检部门按国家标准、各项性能参数、安全指标、外观装配均符合出厂要求，检验合格，并出具产品合格证。
	台
	1

	4
	人工用台秤
	人工用台秤 150kg±50g
	台
	1

	5
	不锈钢样品桶
	不锈钢材质
	套
	1

	6
	铁矿取样铲
	不锈钢材质
	套
	1

	7
	铁楸
	
	套
	1

	8
	不锈钢样品托盘
	不锈钢材质
	套
	1

	9
	样品柜
	结合招标人现场制样间的情况进行配置，样式需经招标人认可
	个
	1



4、技术资料及交付进度
4.1 中标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后5天内提供满足需要的资料（如下），10天内提供全部技术资料和供货清单，并经招标人确认。
4.1.1设备布置图：外型尺寸、布置位置、设备单重及总重量、运输尺寸和重量及其它附件；
4.1.2 仪器电负荷资料：功率、相数、电源插座布置图、电源容量、断路器规格、电缆要求、接地要求等；
4.1.3 设备运行维护说明书；
4.1.4 试验室通风布置要求。
4.1.5 网络端口布置图
4.2 中标人需提供的设备相关电子资料包含但不限于设备说明书、设备安装和操作手册、说明书、技术规范、用户操作培训视频、试验报告、出厂合格证等。试验报告、质保书、合格证等应为原件。
4.3 中标人需提供所供设备及配件的合格证以供归档。
4.4 中标人需提供备品备件清单专用工具清单及使用说明。
4.5 交货期：接招标人书面通知之日起40日历天内完成供货及就位调试，并通过招标人验收。
5、技术服务与培训
5.1 为保证中标人所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，中标人应选派若干合格的现场服务人员到现场服务。在投标阶段投标人须提供现场服务计划。如果此现场服务人数不能满足今后实际工程需要，中标人应免费增加现场服务人数。中标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。
5.2 中标人现场服务人员应满足下列条件：
5.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。
5.2.2 有较强的责任感和事业心；身体健康，适应现场工作的条件。
5.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。
5.2.4 中标人派往现场的设备供应商技术服务人员，应履行完其所有职责并使现场工作按质按量完成后方能返回。
5.2.5 中标人须按下表提供现场服务人员的情况。招标人有权要求更换不称职的中标人现场技术服务人员，中标人应无条件及时更换。
5.3 中标人现场服务人员的职责
5.3.1 中标人现场服务人员的任务主要包括催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验、招投标双方的日常技术联络等。
5.3.2 在安装和调试前，中标人现场服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行操作的程序和方法。在投标阶段，投标人须提供投标人认为重要的工序，由招标人确认。对这些重要工序，中标人现场服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经中标人确认的工序如因中标人现场服务人员指导错误而出现质量问题，中标人应负全部责任。
5.3.3 中标人现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，中标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如中标人委托招标人进行处理，中标人现场服务人员要出具委托书并承担相应的经济责任。
5.3.4 中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
5.3.5 中标人现场服务人员的正常工作和更换应事先征得招标人同意。
5.3.6 投标人需针对本项目制定相应的培训计划。（投标人投标时提供）
5.3.7 培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。如果该人数不能满足今后实际培训需要，中标人应免费追加人数。

注：带“★”条款为实质性要求条款，不得为“负偏离”，否则作无效标处理。
[bookmark: _Toc22603]
第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：温州港南岳港务有限公司煤炭、铁矿制样设备采购

	★2
	投标报价及费用：
1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2、本次最高限价73万元，超过最高限价的投标为无效标。

	★3
	投标保证金：人民币大写壹万肆仟陆佰元整（小写：¥14600.00）。

	4
	答疑与澄清：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人进行确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。

	5
	投标文件组成：资审文件、商务技术标、价格标。

	6
	投标截止时间、地址：详见招标公告。

	7
	开标时间、地址：详见招标公告。

	8
	评标办法及评分标准：本项目采用两步开标法，分两个阶段进行评审，详见第四章。

	9
	评标结果公示：评标结束后，评标结果于浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台（http://hgdzzb.nbport.com.cn/）公示不少于3日。

	10
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。

	11
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	★12
	履约保证金：中标人在合同签订之前须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性；履约保证金在验收合格后，并收到中标人开具的收据后，招标人在30个日历天内无息向中标人退还。

	13
	采购资金来源：自筹。

	★14
	投标文件有效期：自投标截止日起90天。

	★15
	1、本项目采用电子招标形式，需对上线交易项目收取交易服务费，交易服务费由中标单位承担。
2、根据集团相关要求，按新收费标准执行。具体收费标准如下：
集团电子招标采购平台交易服务费收取标准
	中标价
	收费标准（万元）

	200万（含）以下
	0.1

	200万-500万（含）
	0.25

	500万-1000万（含）
	0.75

	1000万-2000万（含）
	1.25

	2000万-5000万（含）
	1.75

	5000万-1亿（含）
	2.5

	1亿-5亿（含）
	3.5

	5亿—10亿（含）
	5

	10亿以上
	6

	注：
1.交易服务费由中标单位承担。
2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。
3.对于无具体交易（中标）金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易（中标）金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。
4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。




	★16
	招标代理服务费：本次招标，招标代理服务费按人民币贰仟元整（¥2000）包干计取。由中标人在领取中标（成交）通知书之前将代理服务费用支付给招标代理机构。

	17
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。



一、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于温州港南岳港务有限公司煤炭、铁矿制样设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “招标人”系指组织本次招标的单位。
2. “投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切货物、设备、保险、税金、基础数据、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品及服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电子邮件等。
7. 带“★”条款系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。
（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
（六）联合体投标
本项目不接受联合体投标。
（七）转包
★本项目不允许转包和违法分包。
（八）特别说明
★1. 本项目不属于依法必须招标项目，也不属于政府采购项目。
★2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
（九）异议和投诉
1. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；投标人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出，逾期不予受理。
2. 异议应当在浙江海港电子招标采购平台上提出，投诉应当以书面形式提出。异议书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
[bookmark: _Toc430]二、招标文件
（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：
1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及评分标准
5. 合同条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改
1. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改时，将在招标公告规定的投标截止时间10日前，在规定信息发布网站上通知所有招标文件收受人，并要求收受人经确认澄清和修改已收悉，澄清和修改的内容作为招标文件的组成部分。招标人根据实际情况，延长投标截止时间的，将在投标截止时间前10日内告知所有招标文件收受人，并要求回执确认。
2. 购买招标文件的潜在投标人对招标文件有异议，应在投标截止时间10日前书面提出。逾期提出的将不予受理。对招标文件的异议应有法定代表人或其授权代表签章，并盖投标人公章并注明日期。
3. 没有提出异议且又参与了该项目投标的投标人将被视为完全认同招标文件。
三、投标文件的编制
（一）投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟
投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分 内容，商务技术标、资审文件不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。
第一部分：资审文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（2）投标人资格声明函（格式见附件）；
（3）营业执照；
（4）投标人基本情况表（格式见附件）；
（5）投标人信用查询（格式自拟）；
（6）制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）；
（7）制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）；
（8）业绩（格式自拟）；
（9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。
第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）商务响应表（格式见附件）；
（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）； 
（3）业绩；
（4）质保期承诺函；
（5）设备性能参数（格式自拟）；
（6）结构及制造工艺（格式自拟）；
（7）设备安装、调试、验收的方案和措施（格式自拟）；
（8）售后服务（格式自拟）；
（9）招标文件第二章招标需求中需要提供的其他资料（格式自拟）；
（10）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；
（11）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。
第三部分：价格标
（1）投标函（格式见附件）；
（2）报价表（格式见附件）；
（3）分项报价表（格式见附件）；
（4）随机备品备件清单（格式见附件）；
（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。
[bookmark: _Toc14400]（二）投标文件的语言及计量
★1. 投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（例如货币单位：人民币元），否则视同未响应。
[bookmark: _Toc30109]（三）投标报价
[bookmark: _Toc26553]1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
[bookmark: _Toc27262]2. 报价内容包含招标文件规定的货物、增值税（13%）、标准附件、安装、调试、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费和保险费等所有费用（含平台交易服务费），招标人不再另行支付任何费用。
[bookmark: _Toc4050]3. 投标文件只允许有一个投标总价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
[bookmark: _Toc11291]（四）投标文件的有效期
★1. 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc13025]3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
[bookmark: _Toc19039]4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕为止均应保持有效。
[bookmark: _Toc1123]（五）投标保证金
★1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2. 保证金形式：电汇。
3. 中标人的投标保证金最迟在签署合同后5日内无息退还。未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内无息退还。
4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；
（3）投标人在投标过程中存在串通投标、弄虚作假、提供虚假材料等行为的；
（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
[bookmark: _Toc2315]（六）投标文件的签署
1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排及上传混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标人根据招标文件要求分别提供价格标、商务技术标、资审文件。
★3. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签章或盖法人章、被授权人签章并加盖单位公章。投标文件及投标报价表必须由法定代表人或被授权人签章并加盖单位公章，投标人应写全称。
4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的递交、修改和撤回
1. 投标文件需在投标文件递交的截止时间前递交。
2. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资审文件和商务技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效:
(1)投标人的资格条件不符合招标文件要求的。
(2)投标人未提交投标保证金或保证金金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的。
(3)投标交件未按招标文件要求签字盖章的。
(4)投标有效期不足的。
(5)未按招标文件要求格式编制或未上传完整的资审文件和商务技术标。
(6)与招标文件有重大偏离，投标文件不满足招标文件及澄清文件中实质性条款(★)的。
(7)经评标小组认定为串标投标或弄虚作假或有违反有关招投标法律、法规、规章行为的。
(8)不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中网卡MAC地址（如有）、硬盘（含移动存储介质）序列号（0ptane_0000、0100_0000_0000_0000序列号除外）、互联网接入IP地址相同。
(9)资审文件或商务技术标中出现“价格标”内容或投标报价。
(10)投标文件实质上没有响应招标文件要求的。
(11)投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
2.在价格标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效 :
(1)未按招标文件要求格式编制或未上传完整的价格标。
(2)投标交件未按招标文件要求签字盖章的。
(3)投标报价高于招标文件规定的招标控制价的。
(4)在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
(5)投标文件实质上没有响应招标文件要求的。
(6)投标文件中附有招标人不能接受的条件的。
四、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
1. 至投标截止时间止，投标人不足3家的，本项目无法开标，重新组织招标。
2. 开标后经评审，当有效标不足3家时，评标委员会应否决全部投标，重新组织招标。
3. 中标候选人均未与招标人签订合同的，重新组织招标。
五、开标
招标人将在规定的时间和地点进行开标，投标人根据投标文件递交的截止时间前递交。投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。
本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人投标文件中的“资审文件”及“商务技术标”，第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。
六、评标
（一）组建评标委员会
本项目评标委员会由评审专家和招标人代表组成。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件、投标文件及其补充文件（若有）。
（三）评标程序
1. 形式审查
评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
2. 实质审查与比较
（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。
投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
（3）各投标人的商务、技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数(计算保留两位小数)。
（4）评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。
（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
（五）评标原则和评标办法
1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
（六）评标过程的监控
投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、定标
1. 评标结束后，评标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台网站上公示不少于3日。
2. 投标人对评标结果无异议的，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。
3. 招标人依法确定中标人后，将在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台发出《中标通知书》。
八、合同授予
1. 中标人须与温州港南岳港务有限公司在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2. 中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
九、履约保证金
1.中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向招标人提交人民币合同总价5%的履约保证金。
2.履约保证金用于补偿招标人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
[bookmark: _Toc10133]3.履约保证金自合同签订之日起至合同履行完毕之日止有效。有效期满后，履约保证金在验收合格后，并收到中标人开具的收据后，招标人在30个日历天内无息向中标人退还。
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第四章  评标办法及评分标准
一、总则
温州港南岳港务有限公司煤炭、铁矿制样设备采购项目采取公开招标形式选择投标人。为保证招标“公开、公平、公正”，根据相关法律、法规，结合本项目的特点，制定本评标办法。
二、评标组织
评标委员会：根据项目的内容特点按照相关规定组建评标委员会。评标委员会由招标人代表、技术及经济方面专家等有关人员组成。
三、评标程序
1. 第一阶段评审
1.1 资审文件及商务技术标初步审查
初审分为资格审查和初步评审。
资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
初步评审。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性、投标保证金和对招标文件的响应程度进行审查， 以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将依法重新招标。
1.2 商务技术标详细评审
评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合评分。
详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”两个方面进行评审并按照评分标准进行打分。
评委评分参照本部分附表：评分标准表。由各评标委员会成员评分，根据投标人的投标文件，进行独立评分。评委评分采用记名方式，取算术平均分（小数点后保留二位小数）。
如有招标文件未规定的情况出现，则由评标委员会集体讨论决定。
2. 第二阶段评审
2.1 价格标初步评审
依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评标委员会在评审过程中按规定否决不合格投标或界定为无效标后，因有效投标人不足三家的，由评标委员会认定本项目剩余有效投标是否具有竞争性，评标委员会认为有效投标仍然具有竞争性的，对有效投标进行评审；如认为没有竞争性的，招标人将重新招标。
2.2 价格标详细评审
2.2.1 错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
（4）投标文件中出现前后不一致的情况商务部分以商务标为准，技术部分以技术标为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
2.2.2 价格调整的原则
（1）投标人的报价必须包含本次招标范围内所有内容。
（2）投标人报价如有漏项，则须将其他投标人报价中该项价格的最高价加入该投标人的投标总价，调整后的投标总价作为评标价格。但在签订合同时，调整部分的价格不计入合同总价，投标人必须免费提供漏项项目。
（3）如投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则投标价格不予调整。但在签订合同时，超出部分设备及相应价格应予以剔除。
（4）如果投标人不接受上述调整原则，则投标文件作无效标处理。
（5）调整后的价格作为投标人的评标价，按照相应的价格评分方式评分。
2.2.3 价格标按“评分标准”的要求进行评议，计算价格得分，并由全体评委签字确认 （计算结果保留二位小数，第三位四舍五入）。
3. 澄清问题
评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。有关澄清的要求和回复均应以书面形式提交，澄清、说明或者纠正必须有法人或法人授权人签字确认，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且视为投标文件的组成部分，并汇总纳入评标报告。
4. 中标原则
评标委员会根据各投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人；综合得分第二的投标人为第二中标候选人。如投标人的综合得分相同，则投标价低者优先；如投标价也相同，则由招标人抽签决定。
5. 中标结果
招标人将中标结果在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台上公示，根据公示和决标结果，向中标人发出中标通知书。
中标人如因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同或未按招标文件及投标文件承诺履行的，招标人可选择第二中标候选人为中标人或重新招标。
[bookmark: _Toc317116871][bookmark: _Toc16873]四、评分标准
本项目评审办法是综合评分法。
满分100分，综合评分包括商务技术和价格评分。
商务技术部分、价格部分评分，评标因素及标准详见附表。
第一阶段评审
1、商务技术分20分
	评分因素
	分值
	评分标准说明

	商务资信及技术部分20分
	设备性能参数
	5
	根据投标人提供的投标产品的总体性能、技术参数、制作工艺、配置情况等进行横向比较，酌情评分：优（4-5]分：良（2-4]分：一般（0-2]分。

	
	结构及制造工艺
	3
	根据投标人提供的投标产品的结构及制造工艺等进行横向比较，酌情评分：优（2-3]分：良（1-2]分：一般（0-1]分。

	
	设备安装、调试、验收的方案和措施
	4
	评委根据投标人设备安装、调试、验收的方案和措施进行综合评议（4分）：
优（3-4]分：设备安装、调试、验收的方案和措施完全满足项目需求的。
良（1-3]分：设备安装、调试、验收的方案和措施基本满足项目需求的。
一般（0-1]分：设备安装、调试、验收的方案和措施不能满足项目需求的。
注：未提供的不得分。

	
	项目业绩
	4
	1、投标人自2023年5月1日以来（以所提供的合同签订之日为准）煤炭制样设备成功投运的业绩（制造商的业绩可作为其授权代理商的业绩，其中必须含锤式破碎机、联合制样机、制样粉碎机）。
每提供一份有效业绩得1分，最多得2分。
注：须提供①合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、②验收记录、③结算发票扫描件，缺一不可并加盖投标人公章。
2、投标人自2023年5月1日以来（以所提供的合同签订之日为准）铁矿制样设备成功投运的业绩（制造商的业绩可作为其授权代理商的业绩，其中必须含制样粉碎机）。
每提供一份有效业绩得1分，最多得2分。
注：须提供①合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、②验收记录、③结算发票扫描件，缺一不可并加盖投标人公章。

	
	质保期
	2
	投标人满足招标文件基础要求12个月质保期不得分，承诺质保期每延长3个月得0.5分，最高得2分。
注：须提供承诺函，否则不得分。

	
	售后服务
	2
	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案，售后服务体系，售后人员配备，响应时间等方面进行综合比较，评分：
优（1.5-2]分：方案内容全面、针对性强、安全措施具体可行；
良（0.5-1.5]分：方案较完整、措施基本可行；
一般（0-0.5]分：方案简单、针对性一般。
注：未提供方案则不得分。


第二阶段评审
2、价格标评分80分
	评分因素
	分值
	评分标准说明

	价格部分
80分
	80
	①经评审合格的投标人为五家及以下，A=评标基准价=经评审合格的投标人报价的算术平均值*0.98；
②经评审合格的投标人为五家以上，A=评标基准价=经评审合格的投标人报价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值*0.98。
B=各有效投标人的有效投标报价，计算价格分方法如下： 
（1）评标价格为评标基准价的得80分；
（2）B＞A，投标人报价得分=80-60×(B-A)/A；
（3）B＜A，投标人报价得分=80+30×(B-A)/A。
价格分保留小数点后两位，第三位四舍五入。


注：
1、上述评分表中“(”、“）”不含本数，“[”、“]”包含本数。
2、投标人在投标文件目录前增加索引页，针对评标办法中的每一个评分项目，注明投标文件内相应的页码，以方便检索。	
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第五章  合同主要条款
[bookmark: _Toc317116872][bookmark: _Toc13179]
物资采购合同

甲方（采购方）：
住所地：
联系人：          电话：          电子邮箱：          
乙方（供货方）：
住所地：
联系人：          电话：          电子邮箱：          

甲方因生产经营需要，向乙方采购XX物资，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经友好协商，订立本合同。
一、产品基本信息
1、产品名称：                                                   
2、型号及数量：                                                 
3、技术规格：                                                   
二、产品质量要求
1、合法授权：乙方保证产品为原装正品，并且具有产品生产商、专利权利人、商标权利人的合法授权。
2、产品质量标准：符合国家标准、地方标准、行业标准
3、甲方对产品质量的特殊要求：                                   
三、合同金额
1、总价：预计人民币大写金额：        元整，即¥        （含税，税率   %），实际货款总价按合格交付的产品数量计算。
2、本合同金额包括货物、增值税（13%）、标准附件、安装、调试、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费和保险费等所有费用（含平台交易服务费），乙方不得以任何理由要求甲方另行支付其他费用。
四、产品的交付、包装、运输和安装调试
1、产品交货期：接甲方书面通知之日起   日历天内完成供货及就位调试，并通过甲方验收。
2、交货地点：浙江省温州市乐清市乐清湾港区沙港路1号，温州港南岳港务有限公司。
3、包装要求： 按国家标准、行业标准履行，没有国家标准、行业标准的，按通常标准或符合合同目的的标准履行 。
4、运输方式：乙方负责送货上门。
5、安装调试：乙方负责安装调试，安装调试过程中非因甲方过错造成的一切损失均由乙方承担。
五、产品的验收
1、 乙方按期将产品送至甲方指定的地点后，甲方对产品数量、规格型号、包装进行验收，以确认乙方是否按照合同约定交货。
2、 乙方交付的产品不允许溢短装。产品数量少于合同约定的，乙方应当在交付之日起    日内补足数量；产品数量多于合同约定的，甲方有权拒收。因产品溢短装产生的一切费用均由乙方承担。
3、 甲方对产品的交货验收不视为甲方对乙方产品质量的确认，不减轻或免除乙方本合同项下应承担的质量责任。
4、 产品交付后，甲方在安装和/或使用过程中，发现产品存在质量问题，或者产品性能不符合本合同约定、相关质量标准或甲方的使用要求的，乙方应无条件予以更换，更换所产生的费用由乙方承担，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此造成的一切损失。若乙方怠于更换的，甲方有权另行采购相应产品，因此产生的一切费用概由乙方承担。
六、产品质保
1、乙方承诺所售产品实行产品质保，质保期自甲方验收合格后起计，所有设备及其配套辅件质保期至少为12个月。
质保期内因产品材料、工艺、制造质量问题发生故障、损坏的，乙方须免费维修、免费更换，产生的人工、交通、耗材、运输等全部费用由乙方承担。如整机维修更换，则质保期自维修完成之日重新起计，如维修更换配件，则配件的质保期自维修完成之日重新起计。
2、质保期内，因产品故障或发生质量问题时，乙方应自接到甲方书面通知之日起    日内进行修理或更换，因修理或更换所产生的费用由乙方承担。不能修理，或经   次修理仍不符合质量要求的，甲方有权退货，乙方应根据合同约定向甲方承担违约责任。
3、如对产品故障或质量问题产生争议的，可将该争议提交双方认可的国家质检机构检测，双方认可检验报告为产品质量的结论性证据。乙方不配合检测的，甲方可自行委托检测。检测结果为产品合格的，检测费由甲方承担；检测结果为产品不合格的，检测费由乙方承担。
4、任何时候，因产品故障或质量问题造成甲方或任何其他方人员、财产及生产经营损失的，由乙方负责赔偿。若甲方为此垫付相关费用或已先行承担责任的，则有权向乙方追偿。
5、质保期届满后，乙方同意仍然按照优惠价格（不高于市场价）提供产品的维修、零配件的更换。
七、货款结算与支付
1、结算方式：甲方收到货物且验收合格且收到全额增值税货物销售专用发票（税率13%）后，30天内支付已实际交付货物货款总价的95%；其余作为质保金待质保期满后30天内支付，如质保期内产品出现质量问题，则待质量问题彻底解决后再支付。
2、履约保证金：乙方应在合同签订前向甲方提交履约保证金，形式为现金，金额为人民币   元整（合同总价的5%），并且要保证履约保证金在合同履行期间的有效性。履约保证金在验收合格后，并收到乙方开具的收据后，甲方在30个日历天内无息向乙方退还。
3、甲方支付货款前，乙方应首先向甲方开具全额增值税专用发票，否则甲方有权暂停支付。甲方在满足上述付款条件并收到正确发票后 30 个工作日内以转账方式支付。
4、乙方指定收款账号：
户名：
账号：
开户行：
5、甲方发票信息如下：
公司名称：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
6、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均有权在应付款项中直接扣除。
7、本合同中约定的价款或交易金额为含税金额，合同履行期间，如国家调整增值税率，则价款按不含税价不变的原则进行调整。
八、违约责任
1、甲方延迟支付货款的，每延迟一日，甲方应当支付给乙方延迟支付部分货款金额    %的违约金。
2、乙方未在合同约定的期限内完成交货并经甲方验收合格的，每逾期一日，乙方应当支付给甲方逾期交货部分货款总金额       %的违约金；逾期交付超过     天的，甲方有权单方解除合同，且乙方应返还甲方全部已付货款，并支付合同金额  %的违约金。因逾期交货造成甲方不能正常生产经营的，乙方还应当赔偿因此给甲方造成的一切经济损失。
3、乙方交付的产品    次（含本数）以上不符合本合同约定的质量要求的，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付合同金额    %的违约金。
4、如乙方交付的产品以次充好、假冒伪劣、掺假掺杂、无权销售或存在其他欺诈行为的，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方支付合同金额三倍的赔偿金，因此造成甲方人员、财产、生产经营损失的，乙方还需赔偿给甲方造成的一切损失（包括直接损失、可得利益的损失以及主张权利的费用）。
5、乙方交付的产品侵犯他人知识产权的，则由乙方承担全部责任，如因此使甲方承担责任的，乙方应赔偿甲方所遭受的损失。
6、合同任何一方违约，除应承担违约责任外，还应承担守约方实现债权所产生的费用，包括但不限于诉讼费、公证费、律师费、交通费、鉴定费、执行费等。
9、 纠纷处理
因本合同发生的，或者与本合同有关的全部争议，双方应友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他约定事项
1、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件。
2、每批次同种产品乙方应提供产品的合格证、检测报告各一份。
3、采购项目招投标文件构成本合同附件，与本合同具有同等法律效力，当招投标文件与本合同相抵触时，以本合同为准。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十二、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。
附件1：廉洁协议
附件2：合作伙伴合规承诺函
附件3：安全生产管理协议
附件4：消防安全管理协议
附件5：环境保护管理协议
附件6：相关方入港安全告知书

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

代表：                                       代表：

        年    月    日                               年    月    日

附件1：
廉洁协议
甲方：温州港南岳港务有限公司
乙方：
为了贯彻落实党和国家关于加强党风廉政建设的有关精神，规范甲乙双方从业人员的购销行为，防止不正当行为和腐败现象的发生，促进双方合作共赢、健康发展，经双方协商一致，共同承诺遵守以下条约：
第一条  甲乙双方共同的责任：
（一）双方应共同遵守“公开、公平、公正和竞争、择优、诚信”的企业采购原则，不得损害国家和对方的合法利益。
（二）双方必须经常教育各自的从业人员严格遵守国家法律法规，遵守党的纪律和各项廉洁从业规定，遵守社会公德和职业道德， 防止一切违法违纪行为的发生。
（三）涉及发生不廉洁行为，一方有查处的权力，另一方必须支持、配合对方查处。双方不得拒绝有关部门依法实施的监督检查，不得提供虚假情况，不得恶意投诉。
第二条  甲方责任：
（一）甲方从业人员不得索要或接受乙方的贵重礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证及其他财物；不得索要或接受乙方任何好处费及回扣；不得在乙方报销应由甲方从业人员个人支付的各种费用；不得向乙方购买用于个人且低于市场价格的商品和物资。
（二）甲方从业人员不得参加乙方提供的有可能影响公正执行业务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
（三）甲方招标、评标人员在招标、评标过程中不得私下接触乙方，不得泄露任何可能影响公平竞争的有关招投标情况；不得干预、影响开评标过程及结果。
（四）甲方从业人员不得向乙方介绍近亲属及其他共同利益关系人参与同乙方合同有关的业务，不得为近亲属及其他共同利益关系人向乙方推销物资、索取或接受财物。
第三条  乙方的责任：
（一）乙方不以任何理由向甲方从业人员及其近亲属送礼、行贿及给予回扣；不得报销应由甲方从业人员个人支付的各种费用；不得向甲方从业人员个人销售低于市场价格的商品和物资。
（二）乙方不得向甲方从业人员提供有可能影响公正执行业务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。
（三）乙方不得与其他投标人进行串通谋取中标；未经甲方许可不得将承揽的采购项目转包或违法分包给其他单位。
（四）乙方单位发现甲方从业人员有违反本公约第二条规定时有权予以拒绝，并有权向有关各方党组织及其上级机关反映和举报。
第四条  违约责任：
（一）甲方从业人员有违反本公约第一条和第二条规定的，由甲方依据有关规定进行处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；乙方如主动、及时向甲方告知甲方人员有违反本公约第一条和第二条规定的，甲方将保证其正常的业务往来而不受到负面影响。
（二）乙方及其工作人员违反本公约第一条和第三条规定的，视情节轻重作出必要的处理，甲方有权决定是否终止有关合同，为此而造成的一切损失由乙方承担；同时取消乙方在甲方的合格供应商资格。
第五条  甲方与乙方签订合同后，签订本公约，本公约自双方盖章之日起生效。
第六条  本公约一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：                                          乙方：
（盖章）                                      （盖章）

年   月   日

附件2：
温州港南岳港务有限公司
合作伙伴合规承诺函
为配合               公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：
1.本公司理解              公司合规管理需求，在合作范围内遵守             公司对第三方的合规管理要求。
2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。
3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：
（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。
（二）本公司员工不得给予               公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（三）本公司员工不得接受               公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。
（四）本公司员工不得参加               公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。
（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。
4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守               公司的商业秘密。
5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、终止以及不履行合同，发生履约突发事件时将及时通知               公司。
6.本公司同意在合同范围内配合               公司的合规检查，不得隐瞒可能造    成               公司利益受损的信息。
7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给               公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，   且               公司有权终止相关合同。
本承诺函一式两份，经承诺人签字后生效，由承诺人和               公司各保留一份。
承诺人（盖章）：
                                年   月   日

附件3：
温州港南岳港务有限公司
安全生产管理协议
甲方：温州港南岳港务有限公司（以下简称甲方）
乙方：                         （以下简称乙方）
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，加强港区的安全管理，按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等国家有关法律法规，乙方在进入甲方辖区内负有安全作业、安全施工等职责。经双方友好协商一致签订本协议书，具体条款如下：
一、甲方的权利和责任
（一）甲方依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定，可定期、不定期对所辖区域进行安全检查。
（二）对乙方安全管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实安全防范措施，部分或全部停止作业；情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。
（三）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。
二、乙方的权利和责任
（一）乙方法人代表是安全管理的第一责任人，对施工作业期间、作业区域内及所属人员的安全管理工作负全面责任，因乙方人员造成的安全事件或事故承担全责。乙方发生安全事件或事故，应立即向甲方和有关政府部门报告，配合相关部门调查，并负责善后处理工作。
（二）乙方须具备相关行业经营、施工或服务资质，并具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，应主动向甲方提供安全、经营相关资质等证明文件。
（三）乙方须严格执行国家有关法律、法规，并遵守甲方相关安全管理规定。
（四）乙方须全面负责在港作业区域内安全生产职责，配备相应的专(兼)职安全管理人员，对乙方作业区域的安全生产实施安全管理和督查。
（五）乙方须依法组织人员参加安全生产教育培训，涉及特种作业的，应报甲方安全管理部门登记，人员必须持有效特种作业操作资格证并持证上岗。
（六）乙方在业务过程中所使用的机械、车辆等设备必须符合国家、行业相关要求。入港设备须确保年检有效。所使用的特种设备必须经检测、验收合格，并报甲方登记备案。
（七）乙方应对发现的安全问题在限期内落实整改，并书面反馈告知甲方。对整改未反馈、未落实的，须根据甲方相关安全管理规定接受考核。
（八）乙方进行高处作业、有限空间作业、临时用电、临时动火、临水作业等危险作业须经甲方批准，并落实必要的安全防护措施。
（九）乙方应遵守道路交通管理有关规定，确保入港人员服从甲方管理。严禁无关、酒后人员进入港区。
（十）在港区内人员严禁吸烟，易燃易爆物品须严格按照国家相关规定进行储存和使用，注意用电安全和落实防火措施。
（十一）因乙方违章或违反甲方相关安全管理规定及其他法律法规发生人身伤亡、财产损失等事故，乙方须对事故的直接或间接经济损失予以赔偿。
（十二）乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担，与甲方无涉。
三、事故处理
（一）因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理，发生安全事故的，乙方须承担事故全部责任，并负责赔偿和善后处置工作。
（二）如乙方安全管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为频发，甲方有权提前解除服务合同或要求乙方限期更换相关人员，由此产生的后果与责任均由乙方自行处理并负责。
四、考核及清退要求
1.乙方作业人员及管理人员出现以下情形之一的，应启动清退程序：
（一）作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。
（二）违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。
（三）作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。
（四）作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。
（五）作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。
（六）作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。
（七）专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。
（八）管理人员未按甲方合理要求落实整改或拒不整改的。
（九）发生其他法定禁止行为的。
2.乙方出现以下情形之一的，应启动清退程序：
（一）累计造成2名及以上人员重伤责任事故的。
（二）造成1名及以上人员死亡责任事故的。
（三）累计被查处5名及以上人员经常性严重违章行为的。
（四）造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。
（五）年度考核、连续2次季度考核或连续3次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。
（六）提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的；
（七）未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。
（八）违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。
（九）存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。
（十）拒绝接受甲方安全监管的。
（十一）无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。
（十二）发生其他法定禁止行为的。
3.清退程序
（一）调查核实：乙方（含个人，下同）存在清退情形的，甲方需在10个工作日内组织调查，收集相关证据（如事故报告、考核记录、违约赔偿等），形成清退方案。甲方对清退方案进行评估审核，分析研判对生产、维稳等因素的潜在影响，决定是否启动清退。
（二）清退告知：甲方决定启动清退的，向乙方出具清退告知书，说明清退理由、依据及拟处理意见，乙方可在收到告知书后5个工作日内提出书面陈述或申辩，甲方需在10个工作日内组织回复。
（三）审核决定：甲方结合调查结果、乙方陈述申辩意见，出具清退决定书。
（四）落实执行：甲方通知乙方终止外包合同，办理业务交接手续（明确剩余作业、设备、人员的交接方案），及时完成清退工作。
（五）档案更新：清退完成后，甲方将清退决定书报归口管理部门备案。
第二十四条 清退后管理
（一）清退管理要求：
1.个人清退管理要求：被清退的个人，自清退之日起5年内不得参与甲方任何外包工作。
2.清退管理要求：被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入甲方清退管理名单，自清退之日起2年内不得参与甲方任何合作。
五、履约保证金的相关说明
（一）履约保证金的缴纳
甲乙双方签订的业务合同中，履约保证金使用范围将涵盖安全管理考核，若乙方在甲方港区内发生违章的，甲方可根据甲方的相关安全管理规定从该履约保证金中扣除违章考核金额。
（二）履约保证金的清算
甲方将在次年年初进行履约保证金的清算，乙方须在次年第一季度内补齐履约保证金。经乙方提出退回履约保证金申请后，该履约保证金除按相关业务合同要求进行履约考核外，还需扣减当年度违章考核金额后，剩余履约保证金予以无息退还。履约保证金已补齐的，按履约保证金原金额予以无息退还。
六、本协议履行期与甲乙双方签订的主合同一致，无主合同的，在签署当年有效。
七、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。
八、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：温州港南岳港务有限公司           乙方：
甲方代表（签字）：                        乙方代表（签字）：

签订时间：   年   月   日



附件4：
温州港南岳港务有限公司
消防安全管理协议
甲方： 温州港南岳港务有限公司    （以下简称甲方）
乙方：                             （以下简称乙方）
为贯彻落实“预防为主，防消结合”方针，确保港区消防安全，杜绝与防止火灾事故的发生，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，经双方友好协商一致签订本协议书，具体条款如下：
一、甲方的权利和责任
（一）甲方依据《中华人民共和国消防法》等相关法律规定，可定期、不定期对所辖区域进行消防检查。
（二）对乙方消防管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实消防防范措施，情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。
（三）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。
二、乙方的权利和责任
1、乙方应接受甲方的监督与管理，落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害，不发生火灾事故。
2、乙方应对责任区域的消防安全工作负有全部责任，并制定相关措施，确保消防安全。
3、乙方应在每天下班前有专人落实消防安全检查，做到断水、断电、关窗锁门。
4、乙方应确保各种用电设备、仪器保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业。
5、乙方应在安装和修理用电设备、仪器时，由电工或专业人员进行操作并认真检验。室内电路不准擅自变动，若因工作必须变动时，必须经甲方书面批准。
6、乙方不准私拉电力线路，未经甲方允许，不准使用大功率电器，以防火灾。
7、乙方不得超过原设备装裱容量和擅自增加用电。
8、乙方对临时有需要动用明火需求的，须持相关特种作业证复印件、身份证复印件报甲方批准，在落实防范措施的情况下，方可使用。
9、乙方在使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方申报备案，未经批准，禁止使用和存放。
10、乙方应根据实际情况配备足够的消防器材，消防器材要放置在指定地点，不准随意移动或作其他使用，不准在消防器材附近堆放任何物品。乙方要在每月对消防器材进行检查，做好检查记录，如发现失效的及时更换。
11、乙方员工要了解并掌握消防器材的性能及使用方法。
12、乙方涉及改造、装修、施工，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方书面申请，并提供相关线路布置图，以备日后检查、维修。
13、乙方应保证消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。
14、乙方应在现场作业过程中要加强对现场的监管，生产场所禁止吸烟。
15、乙方严禁出现“三合一”情况，严禁擅自改变场所用途。
16、乙方应了解自身作业过程中的安全风险点，应对发现的安全问题在限期内落实整改，并书面反馈告知甲方，积极配合甲方开展隐患排查治理工作。对整改未反馈、未落实的，须根据甲方相关安全管理规定接受考核。
17、乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担。
三、事故处理
1、因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理及违章违法作业，发生消防事故的，乙方要承担事故全部责任。若甲方因该事故被上级公司处罚的，乙方需承担甲方因处罚遭受的经济损失。
2、如乙方消防管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为频发，甲方有权提前解除服务合同或要求乙方对相关人员进行解聘，由此产生的后果与责任均由乙方自行处理并负责。
四、本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。
五、本协议履行期与甲乙双方签订的主合同一致。
六、本协议书壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
七、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。
甲方：温州港南岳港务有限公司    乙方：

甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：

签订时间：   年   月   日

附件5：
温州港南岳港务有限公司
环境保护管理协议
甲方：   温州港南岳港务有限公司   （以下简称甲方）
乙方：                              （以下简称乙方）
为保护环境，实现国家和企业可持续发展的根本保证，降低资源的耗能，改善生态环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经甲乙双方平等协商一致，签订本协议，望双方共同遵守。
一、甲方责任和权利
（一）甲方依据《中华人民共和国环境保护法》等有关环境保护的法律、法规，可定期、不定期对所辖区域进行环保检查。
（二）对乙方环保管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实环保防范措施；情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。
（三）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。
二、乙方责任和权利
1、乙方应按照《中华人民共和国环境保护法》全面负责承包范围内环境保护职责，对承包作业的工艺流程实施环保管理和督查。落实生产作业过程中的环境保护措施，做好相关环保工作。
2、乙方应落实环保和卫生管控目标：无一般及以上环境污染事件；无一般及以上公共卫生事件；无职业病病例。
3、乙方应遵守国家有关环境保护法律法规和甲方有关规章制度，服从甲方人员全口径管理。
4、乙方应为乙方人员配备符合国家标准的劳保用品，并督促正确穿戴，保障工作人员的安全与健康。
5、乙方应对作业现场的环境保护工作进行监管。对上级监管单位或甲方签发的关于环境保护的隐患整改通知书，乙方应做到认真整改，及时书面反馈整改情况。
6、乙方应对工作中可能产生的废气、噪音、粉尘等加以有效地控制，对于进入甲方所辖生产作业区内的机械车辆应尽可能地控制废气、粉尘，产生噪音，以降低对环境的污染。
7、乙方应合理地使用日常资源（如水、电、气等），人离开关（阀门）关闭的良好习惯，做到既节约能源、又确保安全。
8、乙方应尽量减少污水的产生，并合法、恰当、合理地处理日常污水的排放。
9、乙方应有义务积极参与甲方的各种环保应急工作。
10、乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担。
三、事故处理
1、因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理及违章违法作业，发生环境保护事故的，乙方要承担事故全部责任。若甲方因该事故被上级公司处罚的，乙方需承担甲方因处罚遭受的经济损失。
2、如乙方环境保护管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为频发，甲方有权提前解除服务合同或要求乙方限期更换相关人员，由此产生的后果与责任均由乙方自行处理并负责。
四、本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。
五、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。
六、本协议履行期与甲乙双方签订的主合同一致。
七、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：温州港南岳港务有限公司    乙方：


甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：


签订时间：   年   月   日


附件6：
温州港南岳港务有限公司
相关方入港安全告知书
为了构建良好的作业环境，保障港口生产作业的顺利进行，同时为了您的安全，请您在进入乐清湾港区前仔细阅读本“安全告知书”，并严格遵守。
一、严格遵守国家相关法律、法规，遵守本港区安全生产规章制度，服从港方人员指挥、管理。
二、外来车辆、人员管理规定
（1）外来人员进入港区时必须向门卫主动出示有效证件或相关进港凭证，接受门卫检查、登记，确认后由港内对接人员引领方可入内。进入港区人员必须自备并正确穿戴安全帽和荧光警示服及其他劳动防护用品，做好个人防护。
（2）外来人员在进入生产区前了解港区行车路线、安全规程及劳动纪律和其它安全规定并严格遵守。港区内禁止吸烟，不得撑伞。 
（3）外来机动车辆必须办理来访车辆申请单后方可进入生产区，进入港区要遵守公司相关规定，严禁违停、超速行驶，港区直行限速为30公里/小时，转弯限速为5公里/小时，与本港车辆交汇需让行。外来摩托车、出租车、非机动车不得进入港区。
（4）外来人员进入港区必须沿港区黄色人行斑马线行走。作业人员要杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查。
（5）外来车辆、外来人员只准在规定的区域内作业，不能随处乱走，禁止乱动与作业无关的设备、阀门、仪表、电气和开关等。车上人员非必要不下车。
（6）外来人员携带物品、器具等出港必须出具有效的出门单方可出港。
三、作业单位管理规定
（1）相关方作业单位应设立现场安全专管人员具体负责现场安全管理工作。2米以上高空作业、临水作业或有限空间作业时，应提前向甲方报备，做好现场安全防护措施，严禁私自作业；相关方作业人员严禁进入港区机械设备作业区域8米范围内，严禁人机混合作业。
（2）在港区内施工如需动火作业的，必须先向公司相关归口部门申请办理动火许可，按照有关制度执行，做好安全防护措施，动火作业人员必须持有效证件进行作业，动火作业现场应由专人进行监管。
（3）在港区内施工的电气设备工具用电时，必须按乐清湾公司临时用电管理制度执行。 
（4）相关方作业单位使用的机械设备必须符合国家相关要求，并取得相应的运营资格证书，操作人员必须持证作业。设备、工具如有特殊要求，如是否防爆或存在危险因素，应及时向有关部门说明，需要配合的应同有关部门及时取得联系，经许可后方可进行作业。 
（5）在完工后须将作业现场清理干净，恢复完好。
四、违规处理规定
（1）港内监控摄像全覆盖、道路全程测速，对违反港区规定、不服从现场管理、经指正仍不纠正的车辆及人员，港区将予以警告、扣除履约保证金、劝离等处理。
（2）对于屡教不改、情节严重者将拉入清退管理名单禁止入场或送交有关执法部门处理。
五、考核及清退要求
1.乙方作业人员及管理人员出现以下情形之一的，应启动清退程序：
（一）作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。
（二）违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。
（三）作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。
（四）作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。
（五）作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。
（六）作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。
（七）专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在未开展现场检查并形成检查记录、未开展安全教育并形成教育记录等履职不到位情形且不配合整改的。
（八）管理人员未按甲方合理要求落实整改或拒不整改的。
（九）发生其他法定禁止行为的。
2.乙方出现以下情形之一的，应启动清退程序：
（一）累计造成2名及以上人员重伤责任事故的。
（二）造成1名及以上人员死亡责任事故的。
（三）累计被查处5名及以上人员经常性严重违章行为的。
（四）造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。
（五）年度考核、连续2次季度考核或连续3次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。
（六）提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的；
（七）未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。
（八）违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。
（九）存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。
（十）拒绝接受甲方安全监管的。
（十一）无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。
（十二）发生其他法定禁止行为的。
3.清退程序
（一）调查核实：乙方（含个人，下同）存在清退情形的，甲方需在10个工作日内组织调查，收集相关证据（如事故报告、考核记录、违约赔偿等），形成清退方案。甲方对清退方案进行评估审核，分析研判对生产、维稳等因素的潜在影响，决定是否启动清退。
（二）清退告知：甲方决定启动清退的，向乙方出具清退告知书，说明清退理由、依据及拟处理意见，乙方可在收到告知书后5个工作日内提出书面陈述或申辩，甲方需在10个工作日内组织回复。
（三）审核决定：甲方结合调查结果、乙方陈述申辩意见，出具清退决定书。
（四）落实执行：甲方通知乙方终止外包合同，办理业务交接手续（明确剩余作业、设备、人员的交接方案），及时完成清退工作。
（五）档案更新：清退完成后，甲方将清退决定书报归口管理部门备案。
第二十四条 清退后管理
（一）清退管理要求：
1.个人清退管理要求：被清退的个人，自清退之日起5年内不得参与甲方任何外包工作。
2.清退管理要求：被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入甲方清退管理名单，自清退之日起2年内不得参与甲方任何合作。
六、港区联系电话
如遇意外事件或需港区配合协调解决的事情，请立即联系温州港南岳港务有限公司港区中控调度室（  、  ）。
相关方单位（个人）声明：我公司对以上条款内容已完成了解和认同，如有违反而造成港区损失或带来不良影响的，我司愿意承担全部责任，现予以签字确认。


                        声明人（签字盖章）： 


                                            年   月   日

[bookmark: _Toc7828]
第六章  投标文件格式
1. 投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟
（一）投标文件目录：未提供格式部分由投标人自拟
投标文件分为价格标、商务技术标、资审文件三部分，投标人应分别编制、上传各部分内容。
第一部分：资审文件（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（格式见附件）；
（2）投标人资格声明函（格式见附件）；
（3）营业执照；
（4）投标人基本情况表（格式见附件）；
（5）投标人信用查询（格式自拟）；
（6）制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）；
（7）制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）；
（8）业绩（格式自拟）；
（9）招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书。
第二部分：商务技术标（★不得出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理）
（1）商务响应表（格式见附件）；
（2）技术响应表（对技术需求中提出的产品技术参数进行响应，格式见附件）； 
（3）业绩；
（4）质保期承诺函；
（5）设备性能参数（格式自拟）；
（6）结构及制造工艺（格式自拟）；
（7）设备安装、调试、验收的方案和措施（格式自拟）；
（8）售后服务（格式自拟）；
（9）招标文件第二章招标需求中需要提供的其他资料（格式自拟）；
（10）商务技术标评审所涉及的其他资料（若有，格式自拟）；
（11）投标人需要特别说明的其他文件（若有，格式自拟）。
第三部分：价格标
（1）投标函（格式见附件）；
（2）报价表（格式见附件）；
（3）分项报价表（格式见附件）；
（4）随机备品备件清单（格式见附件）；
（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
注：以上投标资料所要求为扫描件，均须加盖公章。中标后招标人有权对中标单位相关资料进行原件核实，若有虚假，则取消中标资格，并追究相应责任。

第一部分：资审文件
1. 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书
法定代表人身份证明书

投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：    年   月   日
经营期限：
姓名：          性别：          年龄：           职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人（盖公章）：
法定代表人（签章）：
日期：   年   月   日
	

法定代表人身份证正反面复印件



法定代表人授权委托书
致招标人：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加      （项目名称）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签章）：                  法定代表人（签章）：
职务：                              职务：
被授权人手机号码：

投标人（盖章）：
日期：  年   月   日
	


授权代表身份证正反面复印件


注：1、如果由投标人法定代表人的授权委托人签署投标文件，须同时提交法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书；
2、如果由投标人法定代表人签署投标文件，仅需提交法定代表人身份证明书，无需提交法定代表人授权委托书。

2. 投标人资格声明函

投标人资格声明函

（一）我单位：
1、具有合法有效的营业执照；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、具有独立承担民事责任的能力；
6、参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
7、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）我单位承诺遵守以下要求：
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目投标。
（三）我单位非联合体投标。
（四）如获中标，将严格履行合同义务，绝不转包或违法分包本项目。
特此承诺。

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日


3. 营业执照

营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)
说明：
1、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
2、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。






4. 投标人基本情况表
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	财务状况
	1、XXXX年-XXXX年的资产负债情况：
（1）固定资产________________________
（2）流动资产________________________
2、投标人XXXX年到XXXX年两年的经会计师事务所审计的年度财务报表，包括资产负债表，现金流量表及损益表。
（1）营业收入________________________
（2）营业利润________________________
（3）利润总额________________________
（4）净利润______________________

	备注
	




[bookmark: _Toc14111][bookmark: _Toc9870]
5. 投标人信用查询
投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。
说明：提供查询截图。






6. 制造商承诺函（投标人为本项目所采购产品制造商时提供，格式仅供参考）
制造商承诺函
致： （招标人） 
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]我公司为贵公司         （项目名称、项目编号）的投标人，我公司作出如下承诺：
1、 [bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50]我公司为本项目所采购产品：         的制造商,我司承诺本次投标的        产品为我方制造。
2、我方具有具有履行合同所必需的能力，具有完成本次招标项目的能力。
3、保修期内，我方认真履行售后服务内容。如物资设备在使用过程中出现质量问题，我方免费提供维修或提供同等及以上性能的物资设备进行替换。
4、我公司对投标产品所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。若中标后产生的一切产权纠纷由我公司负责，并赔偿贵公司就此所承担的一切费用，我司对此无异议。
特此承诺！

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

7. 制造商出具的代理授权书（投标人为本项目所采购产品代理商时提供，格式自拟）






8. 业绩
投标人自2023年5月1日以前（以所提供的合同签订之日为准）具有煤炭与铁矿制样设备成功投运的业绩（制造商的业绩可作为其授权代理商的业绩，其中必须含锤式破碎机、联合制样机、制样粉碎机）。须提供①合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、②验收记录、③结算发票扫描件，缺一不可并加盖投标人公章。






9. 招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他情况说明或资质证书（扫描件加盖公章）。


第二部分：商务技术标
1.商务响应表
商务响应表
	条款号
	招标文件要求
	投标人的承诺和说明
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


注：
主要针对招标文件“第二章  招标需求”的“商务要求”内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日



2.技术响应表
技术响应表
	[bookmark: _Toc24082][bookmark: _Toc83554784][bookmark: _Toc51656393][bookmark: _Toc12199][bookmark: _Toc83476753]条款号
	[bookmark: _Toc26003][bookmark: _Toc21048][bookmark: _Toc83476754][bookmark: _Toc83554785][bookmark: _Toc51656394]名称
	[bookmark: _Toc83476755][bookmark: _Toc83554786][bookmark: _Toc16766][bookmark: _Toc51656395][bookmark: _Toc27169]招标文件技术需求
	[bookmark: _Toc18614][bookmark: _Toc83554787][bookmark: _Toc26220][bookmark: _Toc83476756][bookmark: _Toc51656396]投标人的承诺和说明
	[bookmark: _Toc83554788][bookmark: _Toc30797][bookmark: _Toc51656397][bookmark: _Toc83476757][bookmark: _Toc28653]偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
投标人应对招标文件的技术要求进行响应，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，如未注明，招标人则视为投标人完全接受和满足招标文件规定的要求。


法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日




3.业绩
同类项目业绩表

	项目名称
（主要实施内容）
	采购方
	合同签订时间
	合同价
	联系人、联系方式

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人自2023年5月1日以来（以所提供的合同签订之日为准）相关业绩。
须提供①合同扫描件(包括合同首页、签字盖章页及能反映供货范围等相关合同内容的关键页)、②验收记录、③结算发票扫描件，缺一不可并加盖投标人公章。


法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日


4.质保期承诺函

承诺函

致： （招标人） 
我公司为贵公司         （项目名称、项目编号）的投标人，我公司作出如下承诺：
自招标人验收合格后起计，所有设备及其配套辅件质保期为     个月。
质保期内因产品材料、工艺、制造质量问题发生故障、损坏的，我公司免费维修、免费更换，产生的人工、交通、耗材、运输等全部费用由我公司承担。如整机维修更换，则质保期自维修完成之日重新起计，如维修更换配件，则配件的质保期自维修完成之日重新起计。
特此承诺！

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日




5.设备性能参数（格式自拟）；
6.结构及制造工艺（格式自拟）；
7.设备安装、调试、验收的方案和措施（格式自拟）；
8.售后服务（格式自拟）；
9.招标文件第二章招标需求中需要提供的其他资料（格式自拟）；
1、 为保证中标人所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，中标人应选派若干合格的现场服务人员到现场服务。在投标阶段投标人须提供现场服务计划。如果此现场服务人数不能满足今后实际工程需要，中标人应免费增加现场服务人数。中标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。
2、 在安装和调试前，中标人现场服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行操作的程序和方法。在投标阶段，投标人须提供投标人认为重要的工序，由招标人确认。对这些重要工序，中标人现场服务人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经中标人确认的工序如因中标人现场服务人员指导错误而出现质量问题，中标人应负全部责任。
3、 投标人需针对本项目制定相应的培训计划。（投标人投标时提供）

10.商务技术标评审所涉及的其他资料（格式自拟，加盖公章）；
11.投标人需要特别说明的其他文件（格式自拟，加盖公章）。


第三部分：价格标
1. 投标函
投标函
致招标人：
根据贵方     （项目名称）     的招标公告（项目编号：      ），我方递交投标文件价格标  1  份、资信标  1  份、商务技术标  1  份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.提供投标须知规定的全部投标文件。
2.总投标价为人民币（大写）：                    元；
                  （小写）：                    元。
3.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
4.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
5.本投标有效期自开标日起90日历天。
6.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
8.投标人同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守所有有关招标的各项规定。
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：               邮编：                
电话：______________ 传真：               
投标人代表姓名：               职务：______________              
投标人名称（公章）： _________________                 
开户银行：_________________ 银行账号：_________________
法人代表或授权代表签章：                                

日期：_____年___月___日

2. 报价表
报价表
	项目名称
	温州港南岳港务有限公司煤炭、铁矿制样设备采购

	投标报价
（含税总价）
	大写：人民币          元
小写：¥               元

	交付时间
	接招标人书面通知之日起   日历天内完成供货及就位调试，并通过招标人验收。



注：1、本次报价包含招标文件规定的货物、增值税（13%）、标准附件、安装、调试、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费和保险费等所有费用（含平台交易服务费），招标人不再另行支付任何费用。
★2.不提供报价表的投标文件将被视为未实质性响应的投标文件。
★3.本次招标最高限价73万元，超过最高限价的投标为无效标。


法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

3. 分项报价表
分项报价表
	序号
	设备名称
	型号和规格
	投标品牌
	单位
	数量
	投标单价（元）
	合计（元）
	备注

	煤炭制样设备清单

	1
	联合制样机
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	锤式破碎机
	
	
	台
	1
	
	
	

	3
	对辊破碎机
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	颚式破碎机
	
	
	台
	1
	
	
	

	5
	标准振筛机
	
	
	台
	1
	
	
	

	6
	制样粉碎机
	
	
	台
	1
	
	
	

	7
	电动缩分机
	
	
	台
	1
	
	
	

	8
	电热干燥箱
	
	
	台
	2
	
	
	

	9
	筛分机
	
	
	台
	1
	
	
	

	10
	电子台秤
	
	
	台
	1
	
	
	

	11
	手推车
	
	
	辆
	1
	
	
	

	12
	翻斗车
	
	
	辆
	1
	
	
	

	13
	不锈钢样品桶
	
	
	个
	25
	
	
	

	14
	塑料样品桶
	
	
	个
	30
	
	
	

	15
	煤炭碾样锤
	
	
	个
	1
	
	
	

	16
	不锈钢操作台
	
	
	个
	1
	
	
	

	17
	煤炭粒度标准筛
	
	
	套
	1
	
	
	

	18
	二分器
	
	
	套
	1
	
	
	

	19
	货架
	
	
	套
	1
	
	
	

	20
	实验室分析电子天平
	
	
	台
	1
	
	
	

	21
	电子秤
	
	
	台
	1
	
	
	

	22
	不锈钢样品托盘
	
	
	个
	10
	
	
	

	23
	样品铲
	
	
	套
	3
	
	
	

	24
	样品柜
	
	
	个
	5
	
	
	

	25
	办公桌椅
	
	
	套
	2
	
	
	

	26
	文件柜
	
	
	个
	3
	
	
	

	铁矿制样设备清单

	1
	对辊破碎机
	
	
	台
	1
	
	
	

	2
	颚式破碎机
	
	
	台
	1
	
	
	

	3
	制样粉碎机
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	人工用台秤
	
	
	台
	1
	
	
	

	5
	不锈钢样品桶
	
	
	套
	1
	
	
	

	6
	铁矿取样铲
	
	
	套
	1
	
	
	

	7
	铁楸
	
	
	套
	1
	
	
	

	8
	不锈钢样品托盘
	
	
	套
	1
	
	
	

	9
	样品柜
	
	
	个
	1
	
	
	

	投标报价
（含税总价）
	大写：人民币          元
小写：¥               元



注：1.在满足招标文件要求的前提下，若由于投标人自身的原因造成缺报、漏报的风险均由投标人自行承担。
★2.投标人应根据招标需求提供各型号产品的分项报价，不提供详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。 
3.此处的“投标报价（含税总价）”应与“报价表”中“投标报价（含税总价）”相一致。

法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

4. 随机备品备件清单
随机备品备件清单
	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	



注：本项目为“交钥匙”项目，随机备品备件报价含在投标报价内。


法定代表人或授权代表（签章）：
投标人名称（盖章）：
日期：  年   月   日

5. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
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